## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V –Φύλλο Συμμόρφωσης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ ΛΕΙΨΩΝ**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α** | **ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ** | **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ** |
|  | Προμήθεια φωτιστικού σώματος με ιστό | Ενδεικτικές Διαστάσεις φωτιστικού σώματος (DxH): Ø473-521Χ632-698 mm  Ενδεικτικές Συνολικό Ύψος ιστού: 4m | NAI |  |  |
|  | Προμήθεια σκάκι εξωτερικού χώρου | Ενδεικτικές Διαστάσεις σκάκι εξωτερικού χώρου: 350Χ350cm.  Ενδεικτικές Διαστάσεις πλαισίου σκακιέρας 320 Χ 320 cm | NAI |  |  |
|  | Προμήθεια ξύλινου καθιστικού | Ενδεικτικές Διαστάσεις ξύλινου καθιστικού:1,80mX62,5cm.  Ενδεικτική Διάσταση Ύψους πλάτης από το έδαφος 75,5 cm.  Ενδεικτική Διάσταση Ύψους καθιστικού μέρους από το έδαφος 43,5 cm. | NAI |  |  |
|  | Προμήθεια μεταλλικού κάδου απορριμμάτων | Ενδεικτικές Διαστάσεις μεταλλικού κάδου απορριμμάτων:Ø 348 Χ 491 mm Χ h.1.034 mm (με στύλο). | NAI |  |  |
|  | Προμήθεια καλλωπιστικού δένδρου - Φίκος Ροδίτικος | Ενδεικτικές Διαστάσεις καλλωπιστικού δένδρου - Φίκος Ροδίτικος:Περίμετρος κορμού: 26-30 cm, ύψος φυτού:  350-400 cm | NAI |  |  |
|  | Προμήθεια κηπευτικού χώματος | Ενδεικτική σύσταση: Αμμοαργιλώδες, ποσοστού άμμου 55% και άνω) και με ΡΗ 6,5-7 | NAI |  |  |
|  | Προμήθεια συστήματος στήριξης δέντρων | Ενδεικτικές Διαστάσεις αγκύριου τουσυστήματος στήριξης δέντρων: 23cmX5cm.  Ενδεικτική Διάσταση βρόγχου του συστήματος στήριξης δέντρων: σταθερός 1,1 m.  Ενδεικτική Διάσταση ιμάντα πρόσδεσης του συστήματος στήριξης δέντρων: 4,5 m.  Ενδεικτική Διάσταση υποστρώματος ριζόμπαλας του συστήματος στήριξης δέντρων: d 0,8 m. | NAI |  |  |
|  | Προμήθεια μαντεμένιας σχάρας δένδρων | Ενδεικτικές Διαστάσεις μαντεμένιας σχάρας δένδρων:  Εξωτερικές Ενδεικτικές Διαστάσεις: 980Χ980mm, Εσωτερική Ενδεικτική διάμετρος 450mm | NAI |  |  |

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ**